1. 女生宿舍新装及更换楼顶扇施工图及材料

平面图

2.7m

2.0m

阳台

门

1.6m

1.3m

旧

新

1. 项目名称、型号、单价、数量、金额：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 技术参数/配置 | 数量 | 金额/元 | 备注 |
| 新购楼顶扇 | 电扇：美的、格力、艾美特  电线：  太阳牌、金都、福缆牌 | 400毫米（含调速器） | 135台 |  | 女生宿舍新装及更换楼顶 扇 |
| 改造楼顶扇 | BV2.5电线1.3米X2x78 | 202.8米 |  |
| 新装楼顶扇 | BV2.5电线6.3米X2x78 | 982.8米 |  |
| 明装线路 | PVC2.5线槽布线 | 592.8米 |  |
| 其它零星配件 | 含膨胀螺丝，自攻螺丝，  PVC膨胀只，明开关合，  胶布等 |  |  |
| 安装费 | 包括新装、拆旧、清洗、  线路安装及废扇运到指定地点 | 78间 |  |

1