（二）融侨教学大楼施工图及材料

位置都在原位置安装

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室吊扇 |  | 1400毫米（含调速器） | 96台 |  |
| 教室壁扇 | 400毫米（含调速器） | 24台 |  |
| 新装BV2.5电线 | 电扇：美的、格力、艾美特电线：太阳牌、金都、福缆牌 | 6米x24 | 144米 |  |
| PVC线槽 | 3米x24 | 72米 |  |
| 高二年段办公室更换8台，新装4台吊扇，共12台 | 1400毫米吊扇（含调速器）BV2.5电线30米PVC2.5线槽30米 | 12台30米30米 |  |
| 高一年级办公室新装吊扇6台 | 1400毫米(含调速器)BV2.5电线60米PVC2.5线槽30米 | 6台60米30米 |  |
| (新装）角铁吊架及配件 |  | 34个 |  |
| 安装费/运输费 | 包括拆旧、新装及电气线路安装等（38台） |  |  |
| 教室第二排中间及两边三盏日光灯会晃动，要求用PVC20给水管加固 | 每套用管加固，所需管加固，所需材料有：每套用灯座一副，PVC外牙直接4只，PVC20管2.4m及配件。材料费，拆装费（72套） |  |  |

（说明：1、女生宿舍新装楼顶扇78台，改装78台（其中旧扇可利用21台）拆旧扇78台，清洗旧扇21台。

2、以上工程均包工包料及提供税务发票的费用。）

 2